{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["明细清单"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"明细清单","index":0,"n_rows":55,"n_cols":7,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,6],[52,2,53,2]]}
["新车间不锈钢制品清单（配方颗粒制剂车间2/3层+提取车间1层）"]
["楼层","序号","房间名称","不锈钢制品名称","尺寸","数量/个","备注"]
["3层",1,"缓冲换鞋","鞋柜","2.2m*0.7m",2,"分三层，两个拼成7字形.高0.65.宽0.6，分格，实厚1.2毫米"]
[null,2,"男脱衣（男一更，左边房间）","更衣柜（顶部斜面）","90/180/40",2,"背面190，前面180，斜面，厚度1.2毫米"]
[null,3,"男更洁净衣（男二更）","更衣柜（顶部斜面）","90*180*40",6,"背面190，前面180，斜面，厚度1.2毫米"]
[null,4,"女脱衣（女一更，右边房间）","更衣柜（顶部斜面）","90*180*40",3,"背面190，前面180，斜面，厚度1.2毫米"]
[null,5,"女更洁净衣（女二更）","更衣柜（顶部斜面）","90*180*40",6,"背面190，前面180，斜面，厚度1.2毫米"]
[null,6,"湿法制粒","记录桌","80*50*90",1,"不带抽屉，200处封板，实厚1.2毫米"]
[null,7,"器具间（器具存放）","货架","2.2m*0.8m*2层",2,"30方管1.2厚，间距40，离地高度120毫米"]
[null,9,"3个总混间","记录桌","80*50*90",3,"不带抽屉，200处封板，实厚1.2毫米"]
[null,10,"称量配料","码架","2.0m*0.8m",3,"30方管1.2厚，间距40，所有离地高度120毫米"]
[null,11,"称量配料","记录桌","80*50*90",1,"实厚1.2毫米"]
[null,12,"备料间","码架","2.0m*0.8m",6,"30方管1.2厚，间距40，所有离地高度120毫米"]
[null,14,"4个干法制粒间","记录桌","80*50*90",4,"实厚1.2毫米"]
[null,16,"中间站","记录桌","80*50*90",4,"实厚1.2毫米"]
[null,17,"空调机房","记录桌","80*50*90",1,"实厚1.2毫米"]
["2层",18,"换鞋","鞋柜","5.4m+2.0m*0.7m",2,"两个拼成7字形，高0.65m，做3层，厚1.2毫米"]
[null,19,"女更（右边）","更衣柜","180*90*40",16,"6个人/柜，共96人，实厚1.2毫米"]
[null,20,"男更（左边）","更衣柜","180*90*40",11,"6个人/柜，共66人，实厚1.2毫米"]
[null,21,"缓冲换鞋","鞋柜","4.0m*0.7m+1.0m*0.7m",2,"两个拼成7字形，高0.65m，做3层，厚1.2毫米"]
[null,22,"女脱衣（女一更）","更衣柜（顶部斜面）","180*90*40",8,"实厚1.2毫米"]
[null,23,"女更洁净衣（女二更）","更衣柜（顶部斜面）","180*90*40",8,"实厚1.2毫米"]
[null,24,"男更洁净衣（男二更）","更衣柜（顶部斜面）","180*90*40",8,"实厚1.2毫米"]
[null,27,"模具间","货柜","1.2m*0.4m*1.6",2,"高待定，分2层，4双开门，实厚1.2毫米"]
[null,28,"内包材（未喷码）","码架","8.0m+7.0m",null,"所有码架离地高度120毫米，实厚1.2毫米"]
[null,29,"3个喷码间","踏步","0.6m长*0.4m宽*3层",3,"实厚1.2毫米"]
[null,30,"6个颗粒分装间","记录桌",null,12,"实厚1.2，每个房间2个记录桌，所有记录桌配不锈钢凳350/250/520"]
[null,31,"6个颗粒分装间","称量桌",null,12,"实厚1.2，每个房间2个称量桌，带软垫，所有配不锈钢凳350/250/520"]
[null,32,"内包材（已喷码）","码架","9.0m+4.0m",6,"2m*0.8m，实厚1.2毫米"]
[null,33,"大袋内包","码架","2m*0.8m",1,"实厚1.2毫米"]
[null,34,"大袋内包","记录桌",null,1,"实厚1.2毫米"]
["提取1层",35,"人流门厅换鞋（往男更）","鞋柜","4m*0.7",2,"高度0.65，厚1.2毫米"]
[null,36,"人流门厅换鞋（往女更）","鞋柜","4m*0.7",2,"高度0.65，厚1.2毫米"]
[null,37,"男更（总更衣）","更衣柜","180*90*40",6,"实厚1.2毫米"]
[null,38,"女更（总更衣）","更衣柜","180*90*40",6,"实厚1.2毫米"]
[null,39,"换洁净鞋","鞋柜","6.6m",null,"0.8m宽，实厚1.2毫米"]
[null,40,"男脱衣洗手","更衣柜（顶部斜面）","180*90*40",5,"实厚1.2毫米"]
[null,41,"女脱衣洗手","更衣柜（顶部斜面）","180*90*40",5,"实厚1.2毫米"]
[null,42,"男穿洁净衣","更衣柜（顶部斜面）","180*90*40",5,"实厚1.2毫米"]
[null,43,"女穿洁净衣","更衣柜（顶部斜面）","180*90*40",5,"实厚1.2毫米"]
[null,44,"外包材","码架","3m*0.8m",1,"厚1.2毫米"]
[null,45,"检测室（中间站）","码架","2m*0.8m",40,"17m长*4m宽，间距40MM,离地高度120mm，厚1.2毫米"]
[null,46,"检测室（中间站）","记录桌",null,2,"实厚1.2毫米"]
[null,47,"洗洁净衣","整理桌",null,1,"上下分2层，铺板.实厚1.2毫米"]
[null,48,"洁净衣整理","整理桌",null,1,"上下分2层，铺板，实厚1.2毫米"]
[null,49,"内包材","码架",null,1,"2m*0.8m，厚1.2毫米"]
[null,50,"大混合","记录桌",null,1,"实厚1.2毫米"]
[null,51,"小混合","记录桌",null,1,"实厚1.2毫米"]
[null,52,"化验室","记录桌",null,2,"实厚1.2毫米"]
[null,53,"粉碎过筛前室","记录桌",null,1,"实厚1.2毫米"]
[null,54,"称量辅料","记录桌",null,1,"实厚1.2毫米"]
[null,55,"脉冲真空干燥区","记录桌",null,1,"实厚1.2毫米"]
[null,null,"更衣柜合计：","6格","180*90*40",39,"每格带抽屉，每格带隔层厚度1.2毫米，斜顶"]
[{"$nulls":3},"12格","180/120/40",61,"厚度1.2毫米，斜顶"]
[null,null,"记录桌",{"$nulls":3},"0.8m*0.5m*0.9m"]